***Предлагаем Взаимовыгодное сотрудничество!***

**ИП Рысжанов.Н.Б**. занимается реализацией и монтажом **жироуловителей,** биосептиков и емкостей для нужд в пищевой и промышленной сфере.

**Жироуловители ELEMENT SG** и **MASTER BG** предназначены для очистки кухонных сточных вод от жира с целью обеспечения нормальной работы канализационных сетей. Они используются, начиная от кухонь жилых домов и до мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, кондитерские, мясные и подобные производства), где имеются сточные воды, загрязненные жирами и маслами. Жироуловители изготовлены в г. Алматы, Казахстане из прочного и устойчивого к воздействию агрессивных сред полиэтилена. Изделия имеют малый вес, удобны при транспортировке и просты при монтажных работах.

Мы предлагаем ставить компактный **жироуловитель непосредственно рядом с мойкой**. Это поможет улавливать жиры и другие отходы, предотвращая забивания канализационной трубы. Предлагаемые нами жироуловители практичны в использовании, удобны для обслуживания тех. персонала изготовлены из высокопрочного полиэтилена, прочны в агрессивной среде, легки в монтаже и имеют оригинальный дизайн. Имеется сертификат соответствия и паспорт на изделия.

Предлагаем рассмотреть наш прайс-лист и обсудить условия сотрудничества.

**Рысжанов Нурбек Болатжанулы**

**РНН 091310173260**

**ИИН/БИН 68091630001**

**конт.тел.: 87715121549**

**e-mail:** [**nurbek-sogra@mail.ru**](mailto:nurbek-sogra@mail.ru)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Прайс лист на жироуловители*** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Жироуловители Element SG - Кухонные (под мойку)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Артикул** | **Объём** | **производительность** | | **габаритные размеры** |  |  | **цена, тг** |
|  |  | л/с | м/час | длина | ширина | высота |  |
| SG-50 | 50 | 0,2 | 0,8 | 670 | 450 | 375 | 32000 |
| SG-70 | 70 | 0,3 | 1 | 770 | 520 | 375 | 35000 |
| SG-100 | 100 | 0,4 | 1,4 | 810 | 600 | 375 | 44000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Жироуловители Master BG - Стационарные (для свободной установки)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Артикул** | **Объём** | **производительность** |  | **габаритные размеры** |  |  | **цена, тг** |
|  |  | л/с | м/час | длина | ширина | высота |  |
| BG-100 | 100 | 0,4 | 1,4 | 750 | 490 | 490 | 47000 |
| BG-200 | 200 | 0,8 | 2,8 | 900 | 600 | 605 | 71000 |
| BG-300 | 300 | 1 | 3,6 | 1070 | 700 | 655 | 86000 |
| BG-400 | 400 | 1,2 | 4,4 | 1050 | 800 | 705 | 92000 |
| BG-500 | 500 | 1,4 | 5 | 1150 | 900 | 705 | 99000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |





